화성기지구축 실증 통합플랫폼 RFI

1. 개요 및 목적

□ 본 요청서는 '화성기지구축 및 선행기술 실증 사업'의 기획 보고서 완성도 제고와 예산 확보를 위한 기초 자료 수집을 목적으로 합니다.

□ 실제 하드웨어 제작 및 운용이 가능한 수준의 구체적인 기술사양과 예산 근거를 파악할 수 있게 상세자료 제출을 요청합니다.

□ (이동형/고정형) 통합 플랫폼은 화성 현지에서 지구와의 통신, 전력 공급, 열제어를 담당하는 기지 허브 역할을 수행하며, 로버나 드론 등 모빌리티의 충전 및 격납 기능을 포함합니다.

2. 기술적 제약 조건 및 요구사항

□ 제약 조건

ㅇ 개발기간: 착수 후 3년 이내

ㅇ 최대부피: 1.515m×1.219m×2.591m

ㅇ 최대중량: 500kg (탑재체 포함 총 중량)

□ 상세 데이터 요구항목 – 수치 데이터 중심으로 작성 요망

ㅇ 물리적 제원

- 탑재체 및 서브시스템의 외형 치수(가로×세로×높이, mm) 및 총 질량(kg)

- 모빌리티/탑재체 장착 가용 공간 및 형상

ㅇ 전력 시스템

- 주간 전력 생산량(Wh) 및 평균/최대 소비 전력량

- 화성 밤 기간 장비 생존을 위한 대기 전력 사양

- 태양광 외 2차 전원 활용 가능성 및 실증 계획(Option)

ㅇ 통신 및 데이터

- 지구 직접 통신 또는 궤도선 중계 통신 시 데이터 전송 속도(Kbps/Mbps)

- 화성 1일(Sol) 기준 예상 데이터 생성량 및 처리 능력

ㅇ 열제어 및 환경 대응

- 영하 60도 이하의 극한 환경에서의 운용 및 생존 온도 범위

- 먼지 폭풍 및 방사선 대응을 위한 차폐 및 클리닝 솔루션

ㅇ 인터페이스

- 로버/드론 수납 공간 및 기계적 결합 방식

- 접촉 또는 비접촉(무선) 충전 인터페이스 규격 및 전력 전송 효율

ㅇ 운영 개념

- 화성 1일(Sol) 기준 플랫폼 작동 시나리오 및 이동체와의 도킹 절차

3. 예산 및 기타사항

□ 예산 산출 근거

ㅇ 서브 시스템별(전력계, 통신계, 구조계 등) 상세 부품 가격표 및 개발 인건비를 포함한 연차별 예산

□ 기술 성숙도 및 국산화 계획

ㅇ 현재 TRL 단계 및 연차별 개발 로드맵

화성지질탐사 탑재체 RFI

1. 개요

□ 본 요청서는 '화성기지구축 및 선행기술 실증 사업'의 기획 보고서 완성도 제고와 예산 확보를 위한 기초 자료 수집을 목적으로 합니다.

□ 실제 하드웨어 제작 및 운용이 가능한 수준의 구체적인 기술사양과 예산 근거를 파악할 수 있게 상세자료 제출을 요청합니다.

□ 본 RFI의 대상은 지표성분 분석, 지하구조 탐사, 지진 관측 등을 수행하는 독립형 탑재체이며, 모빌리티(로버/드론) 및 통합 플랫폼 탑재를 전제로 합니다.

※ 한 연구자가 복수의 제안서를 제출할 수 없습니다.

2. 기술적 제약 조건 및 요구사항

□ 제약 조건

ㅇ 개발기간: 착수 후 3년 이내

ㅇ 권장부피: 300×300×300 mm 내외

ㅇ 권장질량: 6kg 내외

※ 부피 및 질량은 최소화할수록 탑재에 유리하며, 권장 조건을 벗어날 경우 근거 제시 필요

□ 상세 데이터 요구항목 – 수치 데이터 중심으로 작성 요망

ㅇ 물리적 제원

- 탑재체 단품의 외형 치수(가로×세로×높이, mm) 및 총 질량(kg)

※ 최대 소형화·경량화 가능값 제시

- 모빌리티 로봇팔 장착 여부 또는 고정 설치 여부 명시

- 순수 탑재체 질량 외 플랫폼과 연결되는 케이블 및 장착 브라켓 포함 질량

- 3D 모델 제시

ㅇ 전력 및 데이터

- 임무 수행 시 평균/최대 소비 전력 및 최소 대기 전력(W)

- 화성 1일(Sol) 기준 생성 데이터량 및 전송 속도 요구사항

ㅇ 환경 대응 및 열제어

- 정상 운용 및 생존 온도 범위, 발열량

- 먼지 유입 방지 및 센서 표면 먼지제거 방안

ㅇ 인터페이스 및 운영개념

- 탑재체 임무 수행을 위해 모빌리티 탑재가 필요한 경우 모빌리티 방안을 함께 제시

- 모빌리티 또는 플랫폼과의 기계적 체결 방식 및 전기적 커넥터 규격

- 위치, 온도, 방향, 수평도 등 배치 요구조건

- 탑재체 작동시간(hr/Sol) 및 임무 수명

- 시추 장비 등 타 시스템과의 연동 필요성

ㅇ 과학적 목적 및 성과물

- 해당 탑재체를 통해 얻고자 하는 분석 정보와 기대하는 과학적 성과물

- 관측 데이터를 통해 화성 기지 구축/운영이나 후속 탐사에 기여할 수 있는 활용방안

3. 예산 및 기타 사항

□ 구성품별 분리 기재

ㅇ 단순 총액이 아닌 서브 시스템별 상세 부품 가격표 및 개발 인건비

ㅇ 기존에 개발된 기술 활용 여부 및 신규 개발 필요 예산 분리

□ 기술 성숙도 및 개발 계획

ㅇ 현재 TRL 단계 및 3년내 EQM급 제작 연차별 개발 계획

ㅇ 기존 국내 개발 기술의 활용 및 화성 환경 최적화 방안

ㅇ 국내외 화성환경모사 시설을 활용한 사전 실증 계획

화성대기환경 측정 탑재체 RFI

1. 개요

□ 본 요청서는 '화성기지구축 및 선행기술 실증 사업'의 기획 보고서 완성도 제고와 예산 확보를 위한 기초 자료 수집을 목적으로 합니다.

□ 실제 하드웨어 제작 및 운용이 가능한 수준의 구체적인 기술사양과 예산 근거를 파악할 수 있게 상세자료 제출을 요청합니다.

□ 본 RFI의 대상은 화성대기 환경 및 물리적 특성 규명을 목적으로 하는 모든 형태의 관측 탑재체를 포함하며, 이는 플랫폼 또는 모빌리티 탑재를 전제로 합니다.

※ 한 연구자가 복수의 제안서를 제출할 수 없습니다.

2. 기술적 제약 조건 및 요구사항

□ 제약 조건

ㅇ 개발기간: 착수 후 3년 이내

ㅇ 권장부피: 300×300×300 mm 내외

ㅇ 권장질량: 6kg 내외

※ 부피 및 질량은 최소화할수록 탑재에 유리하며, 권장 조건을 벗어날 경우 근거 제시 필요

□ 상세 데이터 요구항목 – 수치 데이터 중심으로 작성 요망

ㅇ 물리적 제원

- 탑재체 단품의 외형 치수(가로×세로×높이, mm) 및 총 질량(kg)

※ 최대 소형화·경량화 가능값 제시

- 플랫폼 상의 특정 장착 위치 요구사항(상단, 측면 등) 및 전개 장치 필요 여부

- 3D 모델 제시

ㅇ 전력 및 데이터

- 임무 수행 시 평균/최대 소비 전력 및 최소 대기 전력(W)

- 화성 1일(Sol) 기준 생성 데이터량 및 전송 속도 요구사항

ㅇ 환경 대응 및 열제어

- 정상 운용 및 생존 온도 범위, 발열량

- 먼지 유입 방지 및 센서 표면 먼지제거 방안

ㅇ 인터페이스 및 운영개념

- 탑재체 임무 수행을 위해 모빌리티 탑재가 필요한 경우 모빌리티 방안을 함께 제시

- 모빌리티 또는 플랫폼과의 기계적 체결 방식 및 전기적 커넥터 규격

- 위치, 온도, 방향, 수평도 등 배치 요구조건

- 탑재체 작동시간(hr/Sol) 및 임무 수명

ㅇ 과학적 목적 및 성과물

- 해당 탑재체를 통해 얻고자 하는 분석 정보와 기대하는 과학적 성과물

- 관측 데이터를 통해 화성 기지 구축/운영이나 후속 탐사에 기여할 수 있는 활용방안

3. 예산 및 기타 사항

□ 구성품별 분리 기재

ㅇ 단순 총액이 아닌 서브 시스템별 상세 부품 가격표 및 개발 인건비

ㅇ 기존에 개발된 기술 활용 여부 및 신규 개발 필요 예산 분리

□ 기술 성숙도 및 개발 계획

ㅇ 현재 TRL 단계 및 3년내 EQM급 제작 연차별 개발 계획

ㅇ 기존 국내 개발 기술의 활용 및 화성 환경 최적화 방안

ㅇ 국내외 화성환경모사 시설을 활용한 사전 실증 계획

화성표면환경 측정 탑재체 RFI

1. 개요

□ 본 요청서는 '화성기지구축 및 선행기술 실증 사업'의 기획 보고서 완성도 제고와 예산 확보를 위한 기초 자료 수집을 목적으로 합니다.

□ 실제 하드웨어 제작 및 운용이 가능한 수준의 구체적인 기술사양과 예산 근거를 파악할 수 있게 상세자료 제출을 요청합니다.

□ 본 RFI의 대상은 화성 표면의 방사선 환경(고/저에너지, 중성자 등)와 전자기장 환경을 계측하는 독립형 탑재체이며, 통합 플랫폼 또는 모빌리티 탑재를 전제로 합니다.

2. 기술적 제약 조건 및 요구사항

□ 제약 조건

ㅇ 개발기간: 착수 후 3년 이내

ㅇ 권장부피: 300×300×300 mm 내외

ㅇ 권장질량: 6kg 이내

※ 부피 및 질량은 최소화할수록 탑재에 유리하며, 권장 조건을 벗어날 경우 근거 제시 필요

□ 상세 데이터 요구항목 – 수치 데이터 중심으로 작성 요망

ㅇ 물리적 제원

- 탑재체 단품의 외형 치수(가로×세로×높이, mm) 및 총 질량(kg)

※ 최대 소형화·경량화 가능값 제시

- 플랫폼 상의 특정 장착 위치 요구사항(상단, 측면 등) 및 장착 브라켓 포함 질량

- 3D 모델 제시

ㅇ 전력 및 데이터

- 임무 수행 시 평균/최대 소비 전력 및 최소 대기 전력(W)

- 화성 1일(Sol) 기준 생성 데이터량 및 전송 속도 요구사항

ㅇ 환경 대응 및 열제어

- 정상 운용 및 생존 온도 범위, 발열량

- 먼지 유입 방지 및 센서 표면 먼지제거 방안

ㅇ 인터페이스 및 운영개념

- 탑재체 임무 수행을 위해 모빌리티 탑재가 필요한 경우 모빌리티 방안을 함께 제시

- 모빌리티 또는 플랫폼과의 기계적 체결 방식 및 전기적 커넥터 규격

- 위치, 온도, 방향, 수평도 등 배치 요구조건

- 탑재체 작동시간(hr/Sol) 및 임무 수명

ㅇ 과학적 목적 및 성과물

- 해당 탑재체를 통해 얻고자 하는 분석 정보와 기대하는 과학적 성과물

- 관측 데이터를 통해 화성 기지 구축/운영이나 후속 탐사에 기여할 수 있는 활용방안

3. 예산 및 기타 사항

□ 구성품별 분리 기재

ㅇ 단순 총액이 아닌 서브 시스템별 상세 부품 가격표 및 개발 인건비

ㅇ 기존에 개발된 기술 활용 여부 및 신규 개발 필요 예산 분리

□ 기술 성숙도 및 개발 계획

ㅇ 현재 TRL 단계 및 3년내 EQM급 제작 연차별 개발 계획

ㅇ 기존 국내 개발 기술의 활용 및 화성 환경 최적화 방안

ㅇ 국내외 화성환경모사 시설을 활용한 사전 실증 계획

화성 건설기술 실증 탑재체 RFI

1. 개요

□ 본 요청서는 '화성기지구축 및 선행기술 실증 사업'의 기획 보고서 완성도 제고와 예산 확보를 위한 기초 자료 수집을 목적으로 합니다.

□ 실제 하드웨어 제작 및 운용이 가능한 수준의 구체적인 기술사양과 예산 근거를 파악할 수 있게 상세자료 제출을 요청합니다.

□ 본 RFI의 대상은 화성 현지 자원(Regolith)을 활용한 표면 평탄화, 고형화, 건설블록생산, 전개형 방호시스템 등을 실증하는 탑재체이며, 통합 플랫폼 또는 모빌리티 탑재를 전제로 합니다.

2. 기술적 제약 조건 및 요구사항

□ 제약 조건

ㅇ 개발기간: 착수 후 3년 이내

ㅇ 권장부피: 300×300×300 mm 내외

※ 건설장비 특성상 최대 허용부피 초과가 불가피할 경우, 플랫폼/모빌리티 할당 공간(최대 1.5m3) 내에서 근거 제시 필요

ㅇ 권장질량: 12kg 내외

□ 상세 데이터 요구항목 – 수치 데이터 중심으로 작성 요망

ㅇ 물리적 제원

- 탑재체 단품의 외형 치수(가로×세로×높이, mm) 및 총 질량(kg)

※ 최대 소형화·경량화 가능값 제시

- 모빌리티 장착형 또는 플랫폼 고정형 여부 명시

- 화성 토양/암석 채취 및 이송을 위한 기계적 구성 요소

- 3D 모델 제시

ㅇ 전력 및 데이터

- 임무 수행 시 평균/최대 소비 전력 및 최소 대기 전력(W)

- 화성 1일(Sol) 기준 생성 데이터량 및 전송 속도 요구사항

ㅇ 환경 대응 및 열제어

- 정상 운용 및 생존 온도 범위, 고출력 작업시 발생하는 발열량 처리방안

- 기계 구동부 및 센서 먼지 유입 방지 및 제거 방안

ㅇ 인터페이스 및 운영개념

- 탑재체 임무 수행을 위해 모빌리티 탑재가 필요한 경우 모빌리티 방안을 함께 제시

- 모빌리티/플랫폼과의 기계적 체결 및 로봇팔 연동 요구사항

- 전력/데이터 접속: 도킹 충전 방식 또는 상시 전원 연결 규격

- 탑재체 작동시간(hr/Sol) 및 임무 수명

ㅇ 건설실증 목적 및 성과물

- 화성 1일(Sol) 기준 생산 가능한 블록 수량 또는 평탄화 면적(m2)

- 기술 실증을 통해 화성 기지 구축/운영이나 후속 탐사에 기여할 수 있는 활용방안

3. 예산 및 기타 사항

□ 구성품별 분리 기재

ㅇ 단순 총액이 아닌 서브 시스템별 상세 부품 가격표 및 개발 인건비

ㅇ 기존에 개발된 기술 활용 여부 및 신규 개발 필요 예산 분리

□ 기술 성숙도 및 개발 계획

ㅇ 현재 TRL 단계 및 3년내 EQM급 제작 연차별 개발 계획

ㅇ 기존 국내 개발 기술의 활용 및 화성 환경 최적화 방안

ㅇ 국내외 화성환경모사 시설을 활용한 사전 실증 계획

화성 현지자원활용(ISRU) 실증 탑재체 RFI

1. 개요

□ 본 요청서는 '화성기지구축 및 선행기술 실증 사업'의 기획 보고서 완성도 제고와 예산 확보를 위한 기초 자료 수집을 목적으로 합니다.

□ 실제 하드웨어 제작 및 운용이 가능한 수준의 구체적인 기술사양과 예산 근거를 파악할 수 있게 상세자료 제출을 요청합니다.

□ 본 RFI의 대상은 화성현지자원을 활용하여 산소, 수소, 메탄 연료를 생산하거나 자원을 채굴·처리하는 독립형 탑재체이며, 통합 플랫폼 또는 로버 탑재를 전제로 합니다.

2. 기술적 제약 조건 및 요구사항

□ 제약 조건

ㅇ 개발기간: 착수 후 3년 이내

ㅇ 권장부피: 300×300×300 mm 내외

ㅇ 권장질량: 10kg 내외

※ 부피 및 질량은 최소화할수록 탑재에 유리하며, 권장 조건을 벗어날 경우 근거 제시 필요

□ 상세 데이터 요구항목 – 수치 데이터 중심으로 작성 요망

ㅇ 물리적 제원

- 탑재체 단품의 외형 치수(가로×세로×높이, mm) 및 총 질량(kg)

※ 최대 소형화·경량화 가능값 제시

- 자원 포집/채굴 장치 등 기계적 가동부의 전개 및 수납 형상

- 3D 모델 제시

ㅇ 전력 및 데이터

- 임무 수행 시 평균/최대 소비 전력 및 최소 대기 전력(W)

- 화성 1일(Sol) 기준 생성 데이터량 및 전송 속도 요구사항

ㅇ 생산 및 공정 성능

- (자원생산량) 화성 1일(Sol) 기준 산소 및 메탄 등 연료 생산량

- (공정방식) 고온 전기분해, 사바티에 반응, 수전해 등 세부 공정 방식 명시

- (원료 확보 방안) 대기 포집 또는 토양/얼음 시추·채굴 연계 계획 등

※ 얼음 채굴이 불가한 경우 대비책 제시

ㅇ 환경 대응 및 열제어

- 고온 반응기 가동에 따른 발열량 및 방열 대책

- 정상 운용 및 생존 온도 범위

- 먼지 폭풍 대응 차폐 설계 및 필터 클리닝 방안

ㅇ 인터페이스 및 운영개념

- 탑재체 임무 수행을 위해 모빌리티 탑재가 필요한 경우 모빌리티 방안을 함께 제시

- 전력/데이터 접속: 도킹 충전 방식 또는 상시 전원 연결 규격

- 탑재체 작동시간(hr/Sol) 및 임무 수명

ㅇ 현지자원활용실증 목적 및 성과물

- 기술 실증을 통해 화성 기지 구축/운영이나 후속 탐사에 기여할 수 있는 활용방안

3. 예산 및 기타 사항

□ 구성품별 분리 기재

ㅇ 단순 총액이 아닌 서브 시스템별 상세 부품 가격표 및 개발 인건비

ㅇ 기존에 개발된 기술 활용 여부 및 신규 개발 필요 예산 분리

□ 기술 성숙도 및 개발 계획

ㅇ 현재 TRL 단계 및 3년내 EQM급 제작 연차별 개발 계획

ㅇ 기존 국내 개발 기술의 활용 및 화성 환경 최적화 방안

ㅇ 국내외 화성환경모사 시설을 활용한 사전 실증 계획

기타 화성표면 실증용 탑재체 RFI

1. 개요

□ 본 요청서는 '화성기지구축 및 선행기술 실증 사업'의 기획 보고서 완성도 제고와 예산 확보를 위한 기초 자료 수집을 목적으로 합니다.

□ 실제 하드웨어 제작 및 운용이 가능한 수준의 구체적인 기술사양과 예산 근거를 파악할 수 있게 상세자료 제출을 요청합니다.

□ 본 RFI의 대상은 우주 농업 및 바이오 실증, 2차 전력 기술(RTG, 에너지 하베스팅, 풍력 등) 및 기타 화성 표면 환경에서의 기술 실증을 목적으로 하는 모든 형태의 탑재체를 포함합니다.

□ 본 탑재체는 통합 플랫폼 또는 모빌리티 탑재를 전제로 하며, 제안자는 임무 수행을 위한 운용 개념(모빌리티 필요성)을 직접 제시해야 합니다.

2. 기술적 제약 조건 및 요구사항

□ 제약 조건

ㅇ 개발기간: 착수 후 3년 이내

ㅇ 권장부피: 300×300×300 mm 내외

ㅇ 권장질량: 8kg 내외

※ 부피 및 질량은 최소화할수록 탑재에 유리하며, 권장 조건을 벗어날 경우 근거 제시 필요

□ 상세 데이터 요구항목 – 수치 데이터 중심으로 작성 요망

ㅇ 물리적 제원

- 탑재체 단품의 외형 치수(가로×세로×높이, mm) 및 총 질량(kg)

※ 최대 소형화·경량화 가능값 제시

- (설치형태) 플랫폼 고정형, 모빌리티 탑재형, 별도 전개형 명시

- 3D 모델 제시

ㅇ 전력 및 데이터

- 임무 수행 시 평균/최대 소비 전력 및 최소 대기 전력(W)

- 화성 1일(Sol) 기준 생성 데이터량 및 전송 속도 요구사항

ㅇ 환경 대응 및 열제어

- 정상 운용 및 생존 온도 범위, 발열량

- 먼지 유입 방지 및 표면 먼지제거 방안

ㅇ 인터페이스 및 운영개념

- 모빌리티 또는 플랫폼과의 기계적 체결 방식 및 전기적 커넥터 규격

- 위치, 온도, 방향, 수평도 등 배치 요구조건

- 탑재체 작동시간(hr/Sol) 및 임무 수명

ㅇ 실증 목적 및 성과물

- 해당 탑재체를 통해 실증하고자 하는 기술 및 기대 성과

- 실증 데이터를 통해 화성 기지 구축/운영이나 후속 탐사에 기여할 수 있는 활용방안

3. 예산 및 기타 사항

□ 구성품별 분리 기재

ㅇ 단순 총액이 아닌 서브 시스템별 상세 부품 가격표 및 개발 인건비

ㅇ 기존에 개발된 기술 활용 여부 및 신규 개발 필요 예산 분리

□ 기술 성숙도 및 개발 계획

ㅇ 현재 TRL 단계 및 3년내 EQM급 제작 연차별 개발 계획

ㅇ 기존 국내 개발 기술의 활용 및 화성 환경 최적화 방안

ㅇ 국내외 화성환경모사 시설을 활용한 사전 실증 계획

참고1		수요조사 양식

※ 임무 제안에 해당하는 RFI를 확인하여 작성해주시기 바랍니다.

임무명칭 및 개요
제안기관		성명 (직책)		연락처
연구목표 및 필요성	(연구목표) 구체적인 실험/실증 목표, 과학적/기술적 목표 등 작성 (필요성) 연구의 시급성 및 중요도 기술
상세 기술사양	안내문의 기술적 요구사항을 포함하여 구체적이고 정량적인 기술 사양 작성
연구 내용 및 업무 범위	각 서브시스템 별로 수행할 실험 및 개발 계획을 구체적으로 서술
임무 운영개념 및 인터페이스	실제 임무 수행 방식 및 운영 시나리오 단계별 구체화 플랫폼/모빌리티와의 인터페이스 요구사항 및 연결 방식 기재
기술성숙도 및 개발로드맵	각 기술의 현재 TRL 수준과 목표 TRL 명시 기술 개발의 단계별 목표와 일정 명시
연구비 산출 근거 및 연구기간	(연구비 산출근거) 각 항목별 예산 내역을 세부적으로 나누어 작성 - 기존 유사 개발 비용 등 단가 산출 근거 제시 (연구기간) 각 기술의 개발 단계와 예상 완료 시점 명시

※제출자는 양식 이외의 참고자료를 추가 제출할 수 있습니다.